 福建工程学院应用技术学院

学生活动中心塑胶场地改造项目

校内比价采购公告

 福建工程学院对 应用技术学院学生活动中心塑胶场地改造采购 项目进行校内比价采购，现欢迎合格的供应商前来投标。

1、项目编号： ZX2020029

2、项目名称： 福建工程学院应用技术学院学生活动中心塑胶场地改造采购项目

3、招标内容及要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物或服务 名 称 | 单价  （元） | 数量 | 品目号  最高控制价（元） | 简要规格描述  或项目基本概况 |
| 1 | 1-1 | PVC运动地板 | 126.28 | 240m2 | 30307.20 | 详见附件1并填写附件2。 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 人民币：叁万零叁佰零柒元贰角整（大写：30307.20元） | | | | |
| 交货时间、地点 | | 交货时间：合同签订后15天内交货，地点：福州软件园C区 | | | | |
| 付款方式 | | 工程完工并验收合格，采购人在收到中标人开具的增值税普通发票后，90天内付清全部货款。 | | | | |

1. 投标人须提供合格有效的营业执照复印件；投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），并提供法定代表人和投标代表的身份证正、背面复印件。
2. 投标截止时间：2020年 8 月 5 日15:00:00(北京时间)，供应商应在此之前将密封的投标文件送达 福建工程学院应用技术学院 （福建省福州市软件园C区46幢），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。  
    6、校内比价采购的公告期限为五个工作日，若到投标截止时间止不足三家供应商参加报价，本次项目流（废）标。

7、评标办法：最低评标价法，即在资格及技术、商务均符合的情况下，按最低价确定成交人。

8、本项目采购人：福建工程学院应用技术学院

地 址：福建省福州市软件园C区46幢

联系人：郑老师

联系电话：18659153880

福建工程学院

2020年7月 28日

附件1：PVC运动地板**技术参数要求：**

a、整体厚度≧4.5mm，耐磨层厚≧1.2mm，板宽：1.5m/1.42m，颜色：红色、绿色、蓝色、灰色

b、产品结构为：立体不规则凹凸面表层、100%纯PVC耐磨层、玻璃纤维加强层+PVC加强层、高强度聚酯网格布+PVC稳定层、HXP密闭式发泡缓冲层、经力学处理技术的HK形状防滑底纹。

c、PVC运动地板物理指标要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 外观质量 | 色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 |
| 回弹值 | ≥10% |
| 抗滑值（BPN20℃） | ≥50 |
| 拉伸强度，MPa | ≥2.3 |
| 冲击吸收 | ≥12% |
| 低温（-40°C，24h） | 无龟裂，无明显色差。 |
| 硬度（邵A），度 | 50-90 |
| 阻燃性 | 1级 |
| 篮球反弹率 | ≥96% |
| 扯断伸长率 | ≥127% |
| 高温（100°C，24h） | 无融化、无龟裂，无明显色差。 |

d、PVC运动地板环保指标要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 氯乙烯单体限量，mg/kg | 未检出 |
| 挥发物的限量，g/㎡ | ≤35 |
| 甲苯+二甲苯总和，g/kg | 未检出 |
| 游离甲苯二异氰酸脂g/kg | 未检出 |
| 可溶性铅含量，mg/kg | 未检出 |
| 可溶性镉含量，mg/kg | 未检出 |
| 可溶性铬,mg/kg | 未检出 |
| 可溶性汞mg/kg | 未检出 |
| 短链石蜡（C10-C13）, mg/kg | 未检出 |

e、售后服务要求：中标人应按照本次采购文件中有关质量保证执行，国家有规定的按国家规定执行。本项目保修5年。保修期内若有损坏，由中标人免费负责维修。不在质保之列（人为、自然灾害等）所产生的损坏，中标人提供有偿服务。

附件2：

**福建工程学院投标报价一览表（最终报价）**

供应商名称：

供应商地址：

项目名称：福建工程学院应用技术学院学生活动中心PVC运动地板采购项目

项目编号： ZX2020029

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 数量 | 报价 | 付款方式 | 交货期 | 备注 |
| 1 | 1项 | 大写： 万 仟 佰 元  小写： 元 |  |  |  |

说明：1、报价价格不得高于控制价，技术要求、主要参数不得低于招标要求；

2、若是进口产品，报价应为免税价格，并换算成人民币金额报价。

报价人（签字）：

报价人联系方式：

报价时间：