# 福建工程学院应用技术学院

监控系统维保服务校内比价采购公告

福建工程学院对 应用技术学院监控系统维保服务 项目进行校内比价采购，现欢迎合格的供应商前来投标。

1、项目编号：ZX2020026

2、项目名称：福建工程学院应用技术学院监控系统维保服务

3、招标内容及要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（元） | 数量 | 品目号 最高控制价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| 1 | 1—1 | 应用技术学院监控系统维保服务采购 | 39000 | 1 套 | 39000 | 该项目包含目前学院拥有两套监控系统，一套为宇视的系统，一套为海康的系统宇视系统接入的视频监控 47 个，海康系统接入的视频监控 166 个。其中维护范围的是 30 个模拟摄像机、线路和系统；127 个数字摄像机、线路和系统，具体需求详见如下要求并填写附件 1。 |
| 合计 | 人民币：39000 元（大写：叁万玖仟圆整 ） |
| 交货时间、地点 | 交货时间：合同签订后 5 日内 地点：福建软件园 C 区 46 幢 |
| 付款方式 | 分二次付款：1、合同签订后并按本招标文件和合同规定的条款，服务半 年后，经双方签字验收后付合同款的 50%；2、余款在本合同执行完全后一次性付清。 |

。

服务要求：

①每半年至少 1 次对视频监控系统进行定期维保。内容包含监控摄像头的除尘及镜头酒精清洁，录像机，交换机，矩阵等设备的拆机除尘。

②每月对前端设备进行检查，检查项目及目标： 1）、前端设备： 摄像机： 图像质量，视觉角度，图像清晰度； 云镜控制：云台水平、垂直转动；镜头调焦、聚焦、光圈调节功能；解码器工作状态； 防护罩及支撑系统：密闭情况， 牢固程度，是否锈蚀；

③每季度对传输系统进行一次检查，内容包括：1）、信号传输线路：线路连

接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰；2）、避雷装置：接地连接是否牢固，接地电阻阻值是否符合国家规范；

④每季度对中心控制室进行一次检查，内容包括：1）、硬盘录像机、视频录像、前端控制、图像显示、参数调试等功能是否正常。2）、监控器：图像显示是否清晰，画面调试功能是否正常工作； 3）、控制设备：工作状态是否正常；

⑤保养过程中出现故障或问题，及时出具 “保养突发故障表”。

⑥视频监控系统或设备修复后必须由采购方相关人员确认。 设备更换：视频监控系统维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向采购方业主报告， 由业主代表签字确认后，方可进行维修或更换，此部分费用不在中标方范围。若中标方为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向业主报告，提交应急维修表，更换后的损坏件应交由采购方查验。更换的设备或器件的型号参数不得低于原设备或器件、型号参数，并记入设备维修更换、记录单。 视频监控系统维保单位应向业主提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交业主相关人员签字。 视频监控系统维保单位应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，采购方不承担任何责任。 视频监控系统维保单位不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露采购方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作，必须遵守业主的相关规章制度，服从业主单位的管理。

售后要求：

维保服务期为合同签订后 1 年

维保期内设备出现故障，正常工作时间从故障反映到人员到达不得超过 4

小时。特殊情况不得超过 8 小时；一般故障修复不得超过 12 小时；故障停机不

得超过 24 小时；对重要设备无法在 24 小时内修复需提供同档次备机。

如供应商在维保期内不及时响应上述保修条款，第一次处罚 200 元，第二次

处罚 500 元，第三次处罚 1000 元，第四次解除合同并对未付款的项目中止付款。4、投标截止时间：2020 年 8 月 5 日15：30(北京时间)，供应商应在此之

前将密封的投标文件送达 福建工程学院应用技术学院 （福建省福州市软件园 C 区 46 幢），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

5、校内比价采购的公告期限为五个工作日，若到投标截止时间止不足三家供应商参加报价，本次项目流（废）标。

6、评标办法：最低评标价法，即在资格及技术、商务均符合的情况下，按最低价确定成交人。

7、本项目采购人：福建工程学院应用技术学院地 址：福建省福州市软件园 C 区 46 幢

联系人：高玉霞

联系电话：18759128123

附件 1：

**福建工程学院投标报价一览表（最终报价）**

供应商名称： 供应商地址： 项目名称： 项目编号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 数量 | 报价 | 付款方式 | 交货期 | 备注 |
| 1 | 1 批 | 大写： 万 仟 佰 元小写： 元 |  |  |  |

说明：1、报价价格不得高于控制价，技术要求、主要参数不得低于招标要求； 2、若是进口产品，报价应为免税价格，并换算成人民币金额报价。

报价人（签字）： 报价人联系方式： 报价时间：